TECHNOZON X11 FASTBOOT DRIVER v1.0.0

1. Повністю розпакуйте ZIP.
2. Запустіть INSTALL_DRIVER.cmd.
3. Підтвердьте запит контролю облікових записів Windows.
4. Після повідомлення PASS переведіть NEXON X11 у fastboot і підключіть USB A-to-A.

Комплект встановлює лише драйвер Android Bootloader Interface.
Він не прошиває приставку, не розблоковує завантажувач і не видаляє дані.

Код pnputil 259 не вважається помилкою, якщо перевірка підтверджує наявність драйвера у Windows Driver Store.
