TECHNOZON X11 FASTBOOT DRIVER v1.0.0

1. Распакуйте ZIP полностью.
2. Запустите INSTALL_DRIVER.cmd.
3. Подтвердите запрос контроля учетных записей Windows.
4. После сообщения PASS переведите NEXON X11 в fastboot и подключите USB A-to-A.

Комплект устанавливает только драйвер Android Bootloader Interface.
Он не прошивает приставку, не разблокирует загрузчик и не удаляет данные.

Код pnputil 259 не считается ошибкой, если проверка подтверждает наличие драйвера в Windows Driver Store.
